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Séance 2 - Caméra d’affût
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	Connaissances
Capacités
	· Elaborer à l’aide d’un schéma bloc, la chaine d’énergie d’un OST
différentes formes d’énergie : Electrique, cinétique, potentielle, thermique, lumineuse, …
Conversion des énergies sur certains actionneurs
· Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité d’un objet ou d’un problème technique
Algorithmie, affectation, les variables et les exigences


[image: Une image contenant plein air, personne, chevreuil
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Problème ?


[image: Découvrez les animaux pris au piège photographique dans la Montagne de Reims]Notre objectif est d’analyser le fonctionnement d’une caméra d’affût afin de comprendre au mieux comment suivre des animaux sauvages.



Consigne :
· En binôme
· Documents ressources : 2 vidéos sur le site
· https://www.youtube.com/watch?v=YPL6IG7xMd8


Mise en situation :

[image: Une image contenant Appareils électroniques, texte, Ingénierie électronique, Composant électronique
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Carte SIM 4G

Optique caméra
Émetteur / récepteur 4G 
Carte électronique de pilotage 





























Le système comporte plusieurs pièces. En s’aidant du document 
« RESSOURCES_elements_S1b », compléter le schéma et répondre aux questions.
Description de la situation :






Problématique :
Quels composants permettent au système d’être énergétiquement autonome tout en garantissant son fonctionnement ?

Investigations :
· Q1. Compléter le diagramme de bloc interne de la caméra connectée en positionnant aux bons endroits les différents éléments.
· Q2. Une fois les éléments positionnés, rechercher les formes d’énergie entre chaque élément et compléter le diagramme de bloc interne.
· Q3. En déduire les rôles des différents éléments du diagramme de bloc interne.
· Alimenter → en début de chaîne
· Transmettre → la forme de l’énergie qui entre dans l’élément étudié est la même en sortie, et la quantité d’énergie est totalement transmise aux pertes près.
· Convertir → la forme de l’énergie qui entre dans l’élément est différente de la forme d’énergie en sortie.
· Distribuer → la forme de l’énergie qui entre dans l’élément étudié est la même en sortie, et la quantité d’énergie est partiellement transmise à l’élément suivant.

Bilan de mes recherches :







Bilan commun :























Carte de pilotage + chargeur
LED infrarouge
Interrupteur
ON/OFF
Antenne
Émetteur + Récepteur avec carte SIM 4G

Smartphone
Chargeur+
Câble USB














A→Alimenter
D→Distribuer
C→Convertir
T→Transmettre


T
EE= Énergie électrique
EC= Énergie chimique
ER= Énergie rayonnante
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